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PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ
KONFERANS SALONU VE DERSLIKLERIN 
TEKNOLOJIK ALTYAPI YENILEMESI VE DONANIM ALIM İHALESİ
TEKNİK ŞARTNAME-2. İHALETeknik Şartname Hazırlanma Tarihi: 07.08.2026
Tedarikçi Kriterleri: İhaleye, ilgili konuda kurumsal onaylı iş bitirme ve uygun referanslar gösterebilecek, sertifika ve belge sahibi firmalar katılım gösterebilir. Ürün bazlı detaylı Tedarikçi kriterleri Teknik Şartname içerisinde detaylandırılmıştır. (Madde 3.1, Madde 4.1)

Fiyat Teklifi: Fiyat teklifleri USD bazlı verilecek olup Ödeme Günündeki MBDS kuru baz alınarak TL olarak ödeme Üniversite tarafından yapılacaktır.

Toplam tutar yerine ürün bazlı değerlendirme yapılacak olup ürünler  farklı İstekli firmalardan alınabilecektir. İstekli firmaların işbu Teknik Şartnamede her ürün grubu için belirlenmiş olan Tedarikçi Kriterlerini sağlaması gereklidir. 

Ödeme: Teslim sonrası 30 GÜN

İşin Yeri: Deniz Kampüsü  Postane Mah. Eflatun Sok. No.8 Tuzla/ İstanbul
Geçici Teminat: Alınmayacaktır.
Kesin Teminat: Toplam Teklif bedelinin % 6 sı kadar Kesin Teminat Mektubu iş süresince Üniversite de saklanmak üzere teslim edilecektir.



1. İŞİN KONUSU
	
İş bu şartname, Üniversite tarafından alım yapılacak elektronik cihaz ve hizmetlere ait teknik özellikleri ve hizmet şeklini tanımlamaktadır.
2. İSTENEN ÜRÜN VE ÖZELLİKLERİ 
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3.  LASER PROJEKSIYON – GENEL HÜKÜMLER VE TEKNIK ÖZELLIKLER
3.1.  Laser Projeksiyon İçin Tedarikçi Kriterleri
İlgili konuda yerinde destek verebilecek yeterlilikte, orijinal yedek parça temini yapabilen, yetkin personele sahip olup ürün temini sağlanan ana üretici firmanın ISO 9001, CE ve RoHS belgeleri olmalıdır.
3.2. Genel Özellikler
3.2.1. Lazer ışık kaynağına sahip profesyonel projeksiyon cihazı olacaktır.
3.2.2. Eğitim, toplantı salonu ve kurumsal kullanım için uygun olacaktır.
3.2.3. Filtre gerektirmeyen veya düşük bakım gerektiren optik yapıya sahip olacaktır.
3.3. Görüntü Ve Performans
3.3.1. Doğal çözünürlük en az Full HD (1920×1080) olacaktır.
3.3.2. Parlaklık en az 4.000 ANSI/ISO Lümen olacaktır.
3.3.3. En az 1,07 milyar renk gösterecektir.
3.3.4. Dinamik kontrast oranı en az 2.000.000:1 olacaktır.
3.3.5. 4K giriş sinyallerini ve HDR içerikleri destekleyecektir.
3.3.6. 16:9 doğal görüntü oranına sahip olacaktır.
3.3.7. En az 300 inç görüntü oluşturabilecektir.
3.4. Işık Kaynağı
3.4.1. Lazer ışık kaynağı ömrü ekonomik modda en az 30.000 saat olacaktır.
3.4.2. Anında açılış/kapanış desteği bulunacaktır.
3.4.3. Parlaklık zaman içerisinde kararlı çalışacaktır.
3.5.  Optik Özellikler
3.5.1. Optik zoom en az 1.1x olacaktır.
3.5.2. Atım oranı yaklaşık 1.45–1.65 aralığında olacaktır.
3.5.3. Dikey keystone düzeltmesi en az ±30° olacaktır.
3.5.4. 360° kurulum ve portre kullanımını destekleyecektir.
3.5.5. 4 köşe geometrik düzeltme özelliği bulunacaktır.
3.6. Bağlantılar
3.6.1. En az 2 adet HDMI (en az biri HDMI 2.0 veya üzeri) bulunacaktır.
3.6.2. Ses çıkışı bulunacaktır.
3.6.3. RS-232 kontrol portu bulunacaktır.
3.6.4. USB servis portu bulunacaktır.
3.7. Ses
3.7.1. En az 15 W dahili hoparlör bulunacaktır.
3.8. Fiziksel Ve Elektriksel Özellikler
3.8.1. Çalışma gürültüsü ekonomik modda en fazla 30 dB olacaktır.
3.8.2. Bekleme modu güç tüketimi en fazla 0,5 W olacaktır.
3.8.3. 100-240 VAC güç girişini destekleyecektir.
3.8.4. Cihaz ağırlığı en fazla 3,5 kg olacaktır.
3.9. Ek Özellikler
3.9.1. 7/24 çalışmaya uygun olacaktır.
3.9.2. IP6X veya eşdeğer toz korumalı optik motor tercih sebebidir.
3.9.3. Uzaktan yönetim ve RS-232 komut desteği sağlayacaktır.
3.9.4. CE, RoHS ve ilgili uluslararası güvenlik sertifikalarına sahip olacaktır.
3.9.5. Ürün üreticisinin resmi garantisi en az 3 yıl, lazer ışık kaynağı garantisi üretici politikası kapsamında olacaktır.

3.10. Marka
3.10.1. Teklif edilecek Lazer Projeksiyon Cihazı; Optoma, InFocus, Acer, Benq, ViewSonic markalarından biri olacaktır. Bu markalar dışında başka bir marka teklif edilmeyecektir. Modeller aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
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3.10.2. Yüklenici, teklifinde hangi markayı sunduğunu açıkça belirtecek ve teklif edilen model bu şartnamenin 1 ila 8. maddelerinde yer alan tüm asgari teknik özellikleri karşılayacaktır.
3.10.3. Teklif edilen ürünün yukarıda belirtilen markalara ait olduğu; marka/model bilgisini içeren teknik katalog, ürün broşürü veya üretici/yetkili distribütör tarafından onaylı teknik doküman ile tevsik edilecektir.
4. LED EKRAN VE KONTROLCÜ – GENEL HÜKÜMLER VE TEKNIK ÖZELLIKLER
4.1. Led Panel İçin Tedarikçi Kriterleri
4.1.1. İhaleye, ilgili konuda kurumsal onaylı iş bitirme belgesi ve uygun referanslar (özellikle benzer ölçek/pitch'te LED ekran kurulumu) gösterebilecek, gerekli sertifika ve belgelere sahip firmalar katılım gösterebilir. İstekli, kurulum, montaj ve devreye alma sürecinde yerinde destek verebilecek yeterlilikte ve yetkin personele sahip olacak, garanti süresi boyunca orijinal yedek parça temini yapabilecektir.
4.1.2. Ürünün temin edildiği ana üretici firmaya ve teklif edilen kontrol cihazına ait sertifika ve belge şartları bu şartnamenin "Sertifikasyonlar" başlığı altında (madde 11) ayrıca düzenlenmiş olup, aşağıdaki belgeler teklifin asli unsuru niteliğindedir ve teklif dosyasında eksiksiz sunulmayan tekliflerin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olacaktır:
4.1.3. İstekli teklif edeceği LED marka sahibine ait Türkak onaylı ISO 27001:2022 belgesi,
4.1.4.  İstekli teklif edeceği LED marka sahibine ait TSE TS 10956, TS 13243, TS 12498, TS 12845 malzeme onay belgeleri,
4.1.5. Teklif edilen kontrol cihazının CE, FCC, IC, PSE, RCM, EAC, UL, CB, KC, RoHS sertifikalarından en az 2 (iki) adedi.
4.1.6. Bu belgeler, üretici veya yetkili distribütör tarafından onaylı, güncel tarihli ve teklif edilen marka/modele ait olduğu açıkça anlaşılır şekilde sunulacaktır. 
4.2. Genel İstekler
4.2.1. Konferans salonu LED ekran 1024cm X 576cm ve toplam 58,98 m² olacaktır. Toplam 9,437,184 piksele sahip olmalıdır.
4.2.2. Yüklenici firma oluşacak her türlü imalat ve montaj hatalarından sorumlu olacaktır.
4.2.3. Nakliye, montaj ve kurulum yüklenici firmaya ait olacaktır.
4.2.4. LED ekranlar kurulum sırasında ilgili mahalde meydana gelecek her türlü hasar yüklenici tarafından karşılanacaktır.
4.2.5. Yapılacak işlemlerin tamamı idare ile koordineli yürütülecektir. İtilafa düşülen konularda İdare ile Yüklenici mutabakatı ile gerekli düzeltmeler yapılacaktır.
4.2.6. LED ekran için gerekli olan enerji kablosu ve sigorta panosu kurum tarafından yapılacaktır. Salondaki enerjinin sigortaya bağlanması ve devreye alınması kuruma aittir. 
4.3. Konferans Salonu Led Ekran Teknik Özellikler (1 Adet)
4.3.1. LED Tipi GOB(Glue On Board) LED teknolojisi ve Full-Color olacaktır.
4.3.2. LED ekranlar iç ortamlar için tasarlanmış ve modülerden oluşacaktır.
4.3.3. Bakım kolaylığı için ön servis (front service) olacaktır.
4.3.4. Piksel Aralığı (Pitch) P2.5mm olmalıdır.
4.3.5. Piksel Yoğunluğu Minimum 160.000  dot/m²
4.3.6. LED Tipi GOB(Glue On Board) olmalıdır.
4.3.7. LED modüller uluslararası tanınırlığa sahip üreticiler tarafından üretilmiş olacak, modüllerde kullanılan LED çipleri LM-80 test raporuna sahip olacaktır. Marka belirtilmeyecek olup eşdeğer veya üstün özellikte ürünler kabul edilecektir.
4.3.8. LED modüller sabit akım sürüş teknolojisine sahip olacak, tarama oranı görüntü kalitesini sağlayacak şekilde üretici standardında olacaktır.
4.3.9. Piksel yapısı 1R1G1B GOB veya COB teknolojisinde olacak, LED çipleri LM-80 belgeli olacaktır.
4.3.10. Kullanım ömrü L70 kriterine göre en az 100.000 saat olacaktır.
4.3.11. Parlaklık en az 800 cd/m² (nits) olmalıdır.
4.3.12. Statik kontrast oranı minimum 6000:1 olacaktır.
4.3.13. Görüş açısı yatay en az 160°, dikey en az 160° olacaktır.
4.3.14. Yenileme Hızı minimum 7680 Hz olmalıdır.
4.3.15. Frame Rate 50/60 Hz destekli olmalıdır.
4.3.16. Gri seviye minimum 16 bit olacaktır.
4.3.17. HDR10 desteği bulunacaktır.
4.3.18. LED Ekran en az 1024cm X 576cm ve toplam 58,98 m² olmalıdır.
4.3.19. LED Ekranın piksel değerleri en az yatayda 4096 dikeyde 2304 olmalıdır.
4.3.20. LED Ekranın toplam piksel, en az 9,437,184 piksel olmalıdır.
4.3.21. LED modül ölçüsü üreticinin standart modül ölçülerinden biri olacak, farklı ölçüler idare onayı ile kullanılabilecektir.
4.3.22. LED Ekran çerçevesiz ve çizgisiz olacaktır.
4.3.23. Güç tüketimi maksimum 500 W/m², tipik çalışma tüketimi en fazla 170 W/m² olacaktır. Yüklenici, maksimum güç tüketimine göre gerekli güç dağıtım hesabını ve yük analizini hazırlayarak idareye sunacaktır.
4.3.24. Çalışma Gerilimi 100-240V AC olmalıdır.
4.3.25. Koruma Sınıfı Minimum IP30 olmalıdır.
4.3.26. Güç kaynakları üreticinin tavsiye ettiği çıkış geriliminde çalışacak, fan gerektirmeyen doğal soğutmalı ve yüksek verimli olacaktır.
4.3.27. Güç kaynağı Soğutma Fansız doğal soğutma sistemi olmalıdır.
4.3.28. LED panelleri üretici firmanın kendi imalatı olacak, panellerin tasarımları elektronik kartlara kolaylıkla ulaşılabilecek biçimde olacak ve modüller üzerinde üretici firmanın markası veya adı baskı olarak yer alacaktır.
4.3.29. LED’ler modüler yapıda olacaktır. LED modüller CNC ile işlenmiş alüminyum galvaniz ve alana uygun sayıda yekpare gövdeden oluşan taşıyıcı sisteme montaj yapılacaktır. Modüllerden oluşmayan ve demir karkas gibi mekanik taşıyıcı sisteme sahip ekranlar ve karkaslar kesinlikle kabul edilmeyecektir.
4.4. Led Ekran Duvara Sabitleme Aparati
Yüklenici LED ekranın duvara sabitlenmesi amacıyla kullanılacak montaj aparatı; taşıma, montaj kolaylığı ve sahada uyumluluk dikkate alınarak tasarlanacak, üretilecek ve aşağıdaki özelliklere sahip olacaktır.
4.4.1. Malzeme ve Sac Kalınlıkları
4.4.1.1. Ana taşıyıcı karkas ve montaj aparatları Magnezyum alaşımlı olacaktır.
4.4.1.2. Ana karkas sac kalınlığı 1,2 mm olacaktır.
4.4.1.3. Receiver ve power supply sabitleme sacları, sahadaki LED ekran yerleşimine göre konumlandırılacak olup 1,0 mm galvaniz sac malzemeden üretilecektir.
4.4.2. Yan Kapamalar ve Havalandırma	
4.4.2.1. Karkasın yan yüzeyleri kapama sacları ile kapatılacaktır.
4.4.2.2. Kapama saclarında, ekipmanların ısıl yönetimi için havalandırma delikleri bulunacaktır.
4.4.2.3. Görsel bütünlüğü bozmamak adına kapamalar dışarıdan minimum görünürlük sağlayacak şekilde tasarlanacak ve M4 civata ile sökülebilir olarak sabitlenecektir.
4.4.3. Alt Sıra LED Emniyet ve Taşıyıcı Sac
4.4.3.1. En alt sıra LED modüllerinin altında, modüllerin aşağı yönde kaymasını engellemek ve mekanik emniyet sağlamak amacıyla pre-galvaniz sacdan ilave taşıyıcı/stop sacı uygulanacaktır.
4.4.4. Demonte Yapı, Birleşim Detayları ve Kaynaksız İmalat
4.4.4.1. Karkas yapısı tamamen sökülebilir (demonte) olacaktır.
4.4.4.2. İmalatta herhangi bir kaynak işlemi bulunmayacaktır. Birleşimler; civata, somun, perçin somun, geçme ve benzeri mekanik bağlantı yöntemleri ile sağlanacaktır.
4.4.4.3. İki karkasın birleşim noktalarında ölçü kaçmalarını önlemek ve hizalamayı garanti altına almak için tırnaklı (geçmeli) birleşim detayı kullanılacaktır.
4.4.5. Duvar/Profil Bağlantı Noktaları
4.4.5.1. Duvara veya profile yapılacak bağlantı noktaları, yük aktarımını optimize edecek şekilde yatay sac elemanlarının tam ara bölgelerine gelecek biçimde konumlandırılacaktır.
4.4.5.2. Kanat LED ekran arkası alüminyum ve siyah renklendirme elektrostatik boyalı kapak ile kapatılacaktır.
4.5. Teslimat Kapsami
Yüklenici aşağıdaki kapsamda teslimat yapacaktır.
4.5.1. LED paneller
4.5.2. Güç kaynakları ve bağlantı kabloları
4.5.3. Alıcı kartları ve bağlantı kabloları
4.5.4. Toplam modül sayısının en az %5'i kadar yedek LED modülü teslim edilecektir.
4.5.5. Yazılım ve lisanslar (varsa)
4.5.6. Kullanım Kılavuzları (Türkçe veya İngilizce)
4.6. LED EKRAN KONTROL ÜNİTESİ (VİDEO PROCESSOR) (1 Adet)
4.6.1. Kontrol ünitesi Windows tabanlı olmayacak, sistem mimarisi videowall sistemleri için üretilmiş donanım tabanlı ürünlerden olacaktır.
4.6.2. Kontrol ünitesi girişleri 2 adet HDMI2.0, 4 adet  HDMI1.3, 1 adet 12G-SDI(In&Loop), 1 adet DP1.2, 2 adet 10G optik fiber olacak ve bu bağlantı yuvalarına koyulması halinde kartlar ile 12 adete kadar 1920X1080@60HZ  DVI, HDMI, 3G-SDI veya 3 adete kadar 3840x2160@60HZ HDMI 2.0/DP1.2 girişlerine izin verecektir.
4.6.3. Kontrol ünitesinde HDMI 1.3 Monitoring çıkışı olmalıdır.
4.6.4. Kontrol ünitesinde 20 Port RJ45 çıkışı olmalıdır.
4.6.5. Kontrol ünitesi çıkış kapasitesi, LED ekranın toplam piksel kapasitesini tam olarak destekleyecek şekilde en az 13 milyon piksel olacaktır.
4.6.6. Kontrol ünitesinin üzerindeki giriş ve çıkış yuvaları ayrılmış bant genişliği mimarisiyle çalışacak, kontrol ünitesi üzerindeki tüm kaynaklar LED ekranlar üzerinde gerçek zamanlı (real time) gösterilebilecektir.
4.6.7. Kontrol ünitesi web ara yüzü yazılımı ile yerel ağdaki (LAN) herhangi bir bilgisayardan kullanıcı girişi ile kontrol edilebilecektir.
4.6.8. Kontrol ünitesi yönetim yazılımı ile kontrol ünitesi üzerindeki bütün kaynaklar LED ekranların istenilen bölgesinde, istenilen ölçekte gösterilebilecektir.
4.6.9. Kontrol ünitesi yönetim yazılımı ile önceden tanımlanmış ekran düzenleri (preset) oluşturulabilecektir. Bu ekran düzenlerinde giriş kaynakları LED ekranların istenilen bölgesinde istenilen ölçekte açılıp kayıt altına alındıktan sonra tek bir komutla çağırılıp istenilen ekran düzenine geçilebilecektir.
4.6.10. Kontrol ünitesi yönetim yazılımı kaynak görüntüleri üzerine isimlendirme yazıları yazabilmeyi sağlayacaktır.
4.6.11. Senaryo geçişlerinde 1 fps’den fazla zaman kaybı olmayacak ve LED ekran karartmaya düşmeyecektir.
4.6.12. Kontrol ünitesi yönetim yazılımı ile kontrol ünitesi üzerindeki bütün kaynaklar istenen LED ekranların her birinin ve/veya birden fazla LED ekranın istenilen bölgesinde, istenilen ölçekte çözünürlük kaybına uğramadan gösterilebilecektir.
4.6.13. Kontrol ünitesi çalışma sıcaklık aralığı -20°C to +60°C arasında olmalıdır.
4.6.14. Kontrol ünitesi nem aralığı 10% -  90% olmalıdır.
4.6.15. Kontrol ünitesi en fazla 2U olmalıdır.
4.6.16. Kontrol ünitesi ölçüleri 483 mm × 351 mm × 50 mm olmalıdır ve ağırlığı 6 kg geçmemelidir.  
4.7. Sistem Ekipmanlari (1 Set)
4.7.1. Yüklenici, sistem bağlantıları için gerekli ekipmanlarını sağlayacaktır.
4.8. Denetim Ve Muayene Metotlari
4.8.1. Teknik özellikleri belirtilen malzeme ve ekipmanların ilgili madde ve alt maddelerinde yer alan istek ve özellikleri karşılayıp karşılamadığı hususunda gözle ve fonksiyonel kontrolü yapılacaktır.
4.9. Ambalajlama Ve Etiketleme
4.9.1. Satın alınacak LED modüller her türlü hava şartlarından, ulaşımdan, mekanik titreşimlerden, korozyondan ve manyetik ortamdan etkilenmeyecek şekilde orijinal üretici firmasının logolu ambalajı ile ambalajlanmış olacaktır.
4.9.2. Orijinal ambalajından arızalı ve hasarlı olarak çıkan her malzeme satıcı firmaya iade edilecek ve firma tarafından orijinal ambalajında yeni malzeme ile değiştirilecektir.
4.10. Sertifikasyonlar
4.10.1. LED modülün EMC Class A / B uyumlu , CE, RoHS, ISO 9001, ISO 14001 sertifikalarından en az 2 adet olmalıdır.
4.10.2. Güç kaynakları CE/ UL/TÜV en az birine sahip olmalıdır.
4.10.3. İstekli Firmanın Türkak onaylı ISO 9001: 2015 belgesine sahip olmalıdır.
4.10.4. İstekli Firmanın Türkak onaylı ISO 27001: 2022 belgesine sahip olmalıdır.
4.10.5. İstekli firma teklif edeceği LED ekran markalı olmalı ve isimsiz (no-name) ürünler kabul edilmeyecektir. İstekli LED markasına ait marka tescil belgesi sunması zorunludur.
4.10.6. İstekli teklif edeceği LED marka sahibine ait Türkak onaylı ISO 9001: 2015 belgesine sahip olmalıdır.
4.10.7. İstekli teklif edeceği LED marka sahibine ait Türkak onaylı ISO 27001: 2022 belgesine sahip olmalıdır.
4.10.8. İstekli teklif edeceği LED marka sahibine ait TSE  TS 10956, TS 13243 , TS 12498  , TS 12845 malzeme onay belgelerini dosyalarında sunmalıdır.
4.10.9. Kontrol Cihazı CE, FCC, IC, PSE, RCM, EAC, UL, CB, KC, RoHS sertifikalarından en az 2 adet olmalıdır.
4.11. Garanti Şartlari
4.11.1. Salonlarda LED ekran kurulumu yapılacak, tedarik edilen ürünler ve muhteviyatı 3 (Üç) yıl garantili olacaktır.
4.11.2. Yüklenici; satın alınacak olan ürünler için 36 (otuz altı) ay süre ile her türlü imalat hatalarına, bozulma ve evsafını kaybetmeye karşı garanti etmiş sayılacaktır. Bu süre zarfında bozulma, evsafını kaybetme hadisesinin yükleniciye bildirilmesini müteakip 15 (on beş) gün içerisinde bozulan ve evsafına uygun olmayan ekran ve sistem bileşenlerini, belirtilen miktarlarda evsafına uygun olanlarla değiştirecek, malın evsaf ve durumu ile ilgili idarenin tespit ve raporlarını aynen kabul edecek, idarece tarafına bildirilecek bozuk malların yenisi ile değiştirilmesini kabul etmiş sayılacaktır. Bu değişim için gerekli her türlü işlem ve masraf firmaya ait olacaktır.
4.11.3. Garanti süresi içerisinde ve üretici/yüklenici kaynaklı arıza bildirimini müteakip en geç 24 (yirmi dört) saat içerisinde uzaktan veya yerinde arızaya müdahale edilerek 48 saat içerisinde arıza giderilecektir.
4.11.4. Garanti süreci kabul işlemi tamamlandıktan sonra başlayacaktır.
4.11.5. Garanti süresi sonrasında Yüklenici, alım konusu olan mal ve hizmetlere ait destek, bakım-onarım ve hizmetlerini bakım sözleşmesi ile ücreti mukabilinde verecektir. Yüklenici bu sözleşmeden imtina ederse İdare hizmeti 3. Şahıslardan alıp almamakta serbesttir.  
4.11.6. Garanti süresi içerisinde meydana gelebilecek arızaların önemine göre firma tarafından eğitilen kurum personeli arızaya müdahale edebilecektir.
4.11.7. Kullanıcı hatalarından ve gerilim farkları, yangın, doğal afet ve hırsızlıktan kaynaklanan sorun ve arızalar ve İdareden kaynaklı elektrik alt-üst yapı, yapısal sorunlar garanti kapsamı dışındadır.
4.11.8. Yüklenici, garanti süresinin bitiminden itibaren en az 5 (beş) yıl süreyle yedek parça temin edeceğini taahhüt edecektir.
4.12. İlave Teknik Gereksinimler
4.12.1. LED modüller SDCM ≤3 Prenk tutarlılığına sahip olacaktır.
4.12.2. Parlaklık uniformitesi en az %97 olacaktır.
4.12.3. Fabrika renk kalibrasyonu yapılmış olacaktır.
4.12.4. Renk sıcaklığı 3200K–9300K arasında ayarlanabilir olacaktır.
4.12.5. LED modüller ve receiver kartlar hot-swap özelliğini destekleyecektir.
4.12.6. Pixel correction yazılımı bulunacaktır.
4.12.7. EMC Class B uyumluluğu sağlanacaktır.
4.12.8. LM-80 ve TM-21 raporları teklif dosyasında sunulacaktır.
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